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Агротехническая машина «РОСА» предназначена для обработки сельскохозяйственных культур в условиях высокоэффективного производства.

Применение машины на различных типах колес и с применением различного навесного оборудования позволяет обрабатывать: зерновые, подсолнечник и кукурузу; рисовые поля; виноградники и сады.
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Применение машины позволяет:

- своевременно и качественно (равномерно) вносить удобрения и пестициды не повреждая всходы растений и без образования технологической колеи;
- проводить агротехнические мероприятия на переувлажненных почвах (после схода снега или выпадения осадков);

- на 2 – 3 недели раньше начинать весенние полевые работы;

- выполнять работы с высокой производительностью и низким расходом дизельного топлива;

- обеспечить равномерное внесение, точное дозирование и регулировать расход удобрений в процессе движения техники;

- работать в любое время суток, что очень важно для регионов с сильными ветрами.
Сравнительный анализ эффективности применения:

- агротехнической машины «РОСА» при внесении КАС-32 
-традиционных методов внесения КАС-32  с применением трактора до 100  л.с. и прицепного опрыскивателя шириной захвата 20 м
- и трактора до 130  л.с. и прицепной сеялкой рабочей шириной до 5 м для внесения аммиачной селитры (в период весенней подкормки):

	параметр для сравнения
	РОСА
	трактор с опрыскивателем
	трактор с 
сеялкой

	производительность
	min 36 max 54 га/час
	max 25 га/час
	max 6 га/час

	обрабатывается в смену     (8 часов)
	315 га (при средн. произв. 45 га/час)
	175 га
	max 42 га

	дизельного топлива
	0,2 л/га
	3  л/га
	4,5  л/га

	расход дизельного топлива в смену
	63 л
	525 л
	189 л


За счет применения  агротехнической машины:

- в место трактора с опрыскивателем достигается экономия дизельного топлива  в смену 462 л, при практически в двое большей производительности;

- в место трактора с сеялкой  достигается экономия дизельного топлива  в смену 126 л, а производительность возрастает более чем в 7 раз.
Экономия дизельного топлива, если в замен устаревшей технологии внесения аммиачной селитры гранулированной применить инновационную технологию внесения  карбамидно - аммиачной смеси (КАС-32):
	4 тыс. гектар
	17 тыс. гектар
	100 тыс. гектар

	литров
	грн без НДС
	литров
	грн без НДС
	литров
	грн без НДС

	17.200,0
	160.000,0
	73.100,0
	680.000,0
	430.000,0
	4.000.000,0


Учитывая, что подкормка озимых проводиться в три этапа:

- первая весенняя подкормка после схода снега при возобновлении вегетации растений;

- вторая подкормка производится комбинированно с добавлением средств защиты растений в фазе начала выхода в трубку;

- третья поздняя подкормка в фазе начала колошения озимой пшеницы;

экономический эффект от экономии дизельного топлива увеличивается в три раза.
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Максимальный экономический эффект достигается применением агротехнической машины для внесения карбамидно - аммиачной смеси (КАС-32) для корневой и внекорневой подкормки вегетирующих растений.

КАС-32 это:
- смесь водных растворов аммиачной селитры и карбамида (35,4% карбамида, 44,3% селитры, 19,4%  воды, 0,5% аммиачной воды);
- азотное удобрение содержащее три формы азота и обеспечивающее длительное питание растений (нитратный - обеспечивает мгновенное действие, аммонийный - в процессе нитрификации переходит в нитратную форму,   амидный - в результате деятельности почвенных микроорганизмов переходит в аммонийную форму, а затем в нитратную);

- удобрение практически не содержащее свободный аммиак, что исключает потери азота при перегрузке, транспортировки и внесении удобрения.

Экономический эффект применения КАС достигается т.к:

- потери азота при внесении КАС ниже, чем при внесении гранулированных азотных удобрений;

- степень и скорость усвоения элементов питания из удобрения КАС через листовую поверхность выше, чем при усвоении из удобрений, внесенных в почву;

- внесение КАС можно совместить с внесением минеральных удобрений, при проведении обработки растений гербицидами и пестицидами, разбавлять КАС аммиачной водой.

Сравнительный анализ эффективности КАС и гранулированных удобрений:

	параметр для сравнения
	КАС
	аммиачная селитры 

	стоимость за тонну, грн. без НДС
	2.750,0
	2.750,0

	потери азота, %
	10
	30 – 40

	норма расхода на 1 гектар (на примере озимых)
	200 л/га
	200 кг/га

	количество вносимого азота (действующего вещества)
	82 кг
	68 кг


 Дополнительный эффект применения агротехнической машины и КАС-32 достигается за счет экономии в 3 раза фонда заработной платы за счет сокращения сроков проведения работ, минимизации времени на логистику и погрузочно-разгрузочные работы, обслуживание оборудования.  
Также ООО Крымагросервис готов выполнить поставку агротехнической машины «РОСА».. Стоимость комплекса – 390.000,0 грн без НДС.

С уважением директор ООО “Крымагросервис”      С.Г. Деркач 
Исп. Андреев Андрей тел. (050)420-03-59, Бондаренко Павел тел.(067)619-34-38 факс (061)222-48-01
